**OnlineMusizieren seit 2020 – mit „JamKazam“**Einrichten des AudioInterfaces „UMC204HD“ in JamKazam

**S1 / 3**



 

Bild 01 | Bild 02 – rechts oben: „Audio Gear“ auswählen



 

Bild 03 | Bild 04 – „Add New Gear“  
 (Neues Interface hinzufügen)



 

Bild 05 | Bild 06 – ASIO-Treiber des  
 „UMC AudioInterfaces“ laden

**OnlineMusizieren seit 2020 – mit „JamKazam“**Einrichten des AudioInterfaces „UMC204HD“ in JamKazam

**S2 / 3**



 

Bild 07 – Latenz wird geprüft | Bild 08 – Kanal 2 einrichten  
 (Alles grün: alles Okay)



 

Bild 09 – Beide Kanäle sind eingerichtet | Bild 10 – Ein Chat-Mikrofon kann  
 Sie können umbenannt werden. eingerichtet werden



 

Bild 11 – Das UMC ASIO-Interface ist | Bild 12 – Kontrolle mit einer private Session  
 eingerichtet und schon aktiv

**OnlineMusizieren seit 2020 – mit „JamKazam“**Einrichten des AudioInterfaces „UMC204HD“ in JamKazam

**S3 / 3**



 

Bild 13 | Bild 14



 

Bild 15 | Bild 16 – Status des Kanals



 

Bild 17 – Record-Broadcast-Mixer | Bild 18 – Audio Booster   
 (sendet auf meinen Kopfhörer)

Dokumentiert und zusammengestellt  
mit eigenen Fotos & Screenshots von mir,  
R.Schliewe, Frankfurt am Main, 2020-08-17